# TD - Adressage IP

1. Donnez le type des adresses suivantes
- A5:A1:9C:B6:9C:67 -> adresse MAC
- 177.34.54.12 -> adresse IP

1. L'adresse 192.345.2.13 est-elle valide ? Justifiez
    
    Non car l'adresse IP est constituée de 4 octets. Un octet ne peut pas dépsser 255 or 345 > 255.

1. Donnez pour les adresses suivantes : le masque, l'identifiant de réseau (entourez), l'identifiant hôte (entourez), l'adresse de diffusion, l'adresse de réseau et la taille de la plage adressable:

|Adresse|masque|diffusion|adresse de réseau|taille de la plage|
|-|-|-|-|-|
|112.34.65.3/24|255.255.255.0|112.34.65.255|112.34.65.0|254|
|192.168.17.43/16|255.255.0.0|192.168.255.255|192.168.0.0|65 534|
|10.3.10.1/21|255.255.248.0|10.3.15.255|10.3.8.0|2046|
|172.16.21.34/28|255.255.255.240|172.16.21.47|172.16.21.32|14|

2. Donnez la notation CIDR des adresses suivantes
- 192.168.3.45 masque 255.255.255.0 -> 192.168.3.45/24
- 224.6.75.1 masque 255.255.240.0 -> 224.6.75.1/21
- 10.0.75.1 masque 255.192.0.0 -> 10.0.75.1/10

3. Dites si les adresses suivantes sont publiques ou privées et si elles peuvent servir à adresser une machine
|Adresse|Public/Privé|Machine ?|
|-|-|-|
|223.45.52.12|Publique|Oui|
|172.19.2.21|Privée|Oui|
|172.44.17.0|Publique|Non -> réseau|
|12.255.255.255|Publique|Non -> Broadcast|
|192.168.43.89|Privée|Oui|
|10.3.0.1|Privée|Oui|
|127.0.0.1|Privée|Non -> boucle locale|
|192.169.17.21|Publique|Oui|
|178.3.2.1|Publique|Oui|
|0.127.4.100|-|Non -> Réseau interdit 0.0.0.0|

4. Une entreprise souhaite relier ses 80 machines dans un réseau informatique. L'administrateur choisit le réseau 192.168.1.0/24
    a. Donnez le masque de ce réseau -> 255.255.255.0
    b. Donnez la première et la dernière adresse du réseau -> 192.168.1.1 et 192.168.1.254
    c. Combien de machines peuvent être connectées en même temps sur ce réseau ? 254
    d. Quelle est l'adresse de broadcast du réseau ? 192.168.1.255
    e. Est-ce que ce réseau est un bon choix pour l'entreprise ? Justifiez -> Réseau privé et assez d'adresses disponibles
    f. Dans quel cas doit-on utiliser l'adresse de broadcast ? Pour contacter toutes les machines du réseau
    g. Si on souhaite découper le réseau en 8 sous-réseaux, quel sera le masque qui permettra ce découpage ? 255.255.255.224
    h. Complétez le tableau ci-dessous

    |N°|Adresse de sous-réseau|1ere adresse|Dernière adresse|Adresse de broadcast|
    |-|-|-|-|-|
    |0|192.168.1.0|192.168.1.1|192.168.1.30|192.168.1.31|
    |1|192.168.1.32|192.168.1.33|192.168.1.62|192.168.1.63|
    |2|192.168.1.64|192.168.1.65|192.168.1.94|192.168.1.95|
    |3|192.168.1.96|192.168.1.97|192.168.1.126|192.168.1.127|
    |4|192.168.1.128|192.168.1.129|192.168.1.158|192.168.1.159|
    |5|192.168.1.160|192.168.1.161|192.168.1.190|192.168.1.191|
    |6|192.168.1.192|192.168.1.193|192.168.1.222|192.168.1.223|
    |7|192.168.1.224|192.168.1.225|192.168.1.254|192.168.1.255|

    i. Est-ce que les ordinateurs ayant les IP 192.168.1.120 et 192.168.1.130 peuvent communiquer entre eux ? Pourquoi ? Non car sous réseaux différents
    j. Combien y a-t-il d'adresses dans chaque sous-réseau -> 30
    k. Combien y a-t-il d'adresses perdues avec ce découpage ? 16
    l. Donnez la notation CIDR de la première machine appartenant au réseau n°4 -> 192.168.1.129/27